Część tekstowa załącznika nr 12

**Wymagania dotyczące tablicy informacyjno – promocyjnej.**

1. Wymiary - 80 cm (wysokość) x 100 cm (szerokość);
2. Mocowanie tablicy na jednej podporze, jak znaki drogowe;
3. Konstrukcja i słupek mocujący – wg standardów obowiązujących w zakresie znaków  
   drogowych;
4. Konstrukcja stabilna, wysokość od podłoża do dolnej krawędzi tablicy powinna być  
   nie mniejsza niż 220 cm;
5. Tablica powinna mieć charakter trwały zapobiegający jej zniszczeniu oraz powinna być  
   wykonana z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, (preferowana blacha  
   ocynkowana zafoliowana z trwałymi kolorami);
6. Wygląd tablicy wg projektu przekazanego w cz. graficznej niniejszego załącznika;
7. Dostarczyć i zamontować tablicę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.